<definition hotspot_x="15" hotspot_y="5" height="40" type="element" link_type="simple" width="30" version="0.5">
    <uuid uuid="{e8b0f573-7432-48a1-8a5e-df59cf14c61c}"/>
    <names>
        <name lang="fr">Interrupteur unipolaire va-et-vient
</name>
        <name lang="pl">Łącznik schodowy</name>
        <name lang="cs">Schodišťový přepínač</name>
        <name lang="ar">مفتاح أحادي القطب (مبدّل طرف سلم)</name>
        <name lang="el">Διακόπτης εναλλαγής (αλέ-ρετούρ)</name>
        <name lang="it">Deviatore unipolare</name>
        <name lang="de">Serienschalter 1-polig
</name>
        <name lang="en">Two-way single pole switch
</name>
        <name lang="nl">Serieschakelaar (1)</name>
    </names>
    <informations>EN 60617: 11-14-06</informations>
    <description>
        <input x="5" rotate="true" size="9" text="_" y="13.55" tagg="label"/>
        <polygon y3="28" style="line-style:normal;line-weight:normal;filling:none;color:black" y1="20" antialias="true" closed="false" y2="30" x3="-12" x2="-9" x1="-2"/>
        <polygon y3="1" style="line-style:normal;line-weight:normal;filling:none;color:black" y1="10" antialias="true" closed="false" y2="-1" x3="12" x2="9" x1="2"/>
        <circle x="-5" style="line-style:normal;line-weight:normal;filling:none;color:black" diameter="10" antialias="true" y="10"/>
        <terminal x="0" orientation="n" y="10"/>
    </description>
</definition>
